**Nr sprawy: 01.PU-AZZ.2023**

**Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego**

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

Dotyczy: postępowania **na dostawę Zestawu Regałów Magazynowych wraz z montażem** dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii

i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

|  |  |
| --- | --- |
| Oznaczenie wykonawcy – nazwa | NIP |
| Adres (ulica, miejscowość, powiat, województwo) | Regon |
| Imię i nazwisko osoby prowadzącej sprawę oraz nr telefonu:  Imię i nazwisko: …....................................................................  nr telefonu: ….................................................................... | Forma kontaktu, czynnego całą dobę, za pomocą którego zamawiający będzie przysyłał stosowne dokumenty dotyczące przedmiotowego postępowania:  Adres e-mail Wykonawcy:  …………………………………………………………………………….  Jeśli dostępny:  Nr fax: …............................................................ |
| Kontakt internetowy (strona www)  Jeśli posiada  …………………………………………………….. | Numer konta bankowego na, które należy zwrócić wadium (jeżeli było wymagane i zostało wpłacone w pieniądzu):  Nie dotyczy |

Dotyczy: postępowania **na dostawę Zestawu Regałów Magazynowych** **wraz z montażem** dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

1. Oferuję dostawę **Zestawu Regałów Magazynowych wraz z montażem** dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi w następujących cenach:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **PARAMETR** | **PARAMETR WYMAGANY** | **Parametr oferowany**  **(wypełnia Wykonawca) Podać/Potwierdzić** |
| **Zestaw Regałów Magazynowych** | | | |
| **1.** | Rodzaj regału: Regał półkowy 2,5x0,4  Wysokość regału: 2 500 mm  Głębokość półek: 400 mm  Dł. półek / il. kolumn:  1 200 mm / 4 kolumny  1 000 mm / 2 kolumny  600 mm / 1 kolumna  Nośność półek:  *(przy założeniu obciążenia rozłożonego*  *równomiernie):*  150 kg  150 kg  150 kg  Nośność kolumny: 1200 kg  Liczba półek w kolumnie: 8 szt  Całkowita długość regału: 7600 mm  Możliwość regulacji  poziomów półkowych: TAK co 25 mm  Powłoki i kolory: Wszystkie elementy regału -ocynkowane; | TAK |  |
| **2.** | Rodzaj regału: Regał półkowy 2,5x0,4  Wysokość regału: 2 500 mm  Głębokość półek: 400 mm  Dł. półek / il. kolumn:1 200 mm / 5 kolumn  Nośność półek:  *(przy założeniu obciążenia rozłożonego*  *równomiernie):*  150 kg  150 kg  150 kg  Nośność kolumny: 1200 kg  Liczba półek w kolumnie: 8 szt  Całkowita długość regału: 6150 mm  Możliwość regulacji  poziomów półkowych: TAK co 25 mm  Powłoki i kolory: Wszystkie elementy regału -ocynkowane | TAK |  |
| **3.** | Rodzaj regału: Regał półkowy 2,5x0,4  Wysokość regału: 2 500 mm  Głębokość półek: 400 mm  Dł. półek / il. kolumn: 1 200 mm / 4 kolumny,  1 000 mm / 1 kolumna  Nośność półek:  *(przy założeniu obciążenia rozłożonego*  *równomiernie):*  150 kg  150 kg  150 kg  Nośność kolumny: 1200 kg  Liczba półek w kolumnie: 8 szt  Całkowita długość regału: 5950 mm  Możliwość regulacji  poziomów półkowych: TAK co 25 mm  Powłoki i kolory: Wszystkie elementy regału -ocynkowane; | TAK |  |
| **4.** | Rodzaj regału: Regał półkowy 2,5x0,4  Wysokość regału: 2 500 mm  Głębokość półek: 400 mm  Dł. półek / il. kolumn: 1 200 mm / 4 kolumny  Nośność półek:  *(przy założeniu obciążenia rozłożonego*  *równomiernie):*  150 kg  150 kg  150 kg  Nośność kolumny: 1200 kg  Liczba półek w kolumnie: 8 szt  Całkowita długość regału: 4925 mm  Możliwość regulacji  poziomów półkowych: TAK co 25 mm  Powłoki i kolory: Wszystkie elementy regału -ocynkowane; | TAK |  |
| **5.** | Rodzaj regału: Regał półkowy 2,5x0,4  Wysokość regału: 2 500 mm  Głębokość półek: 400 mm  Dł. półek / il. kolumn: 1 200 mm / 3 kolumny  1 000 mm / 1 kolumna  Nośność półek:  *(przy założeniu obciążenia rozłożonego*  *równomiernie):*  150 kg  150 kg  150 kg  Nośność kolumny: 1200 kg  Liczba półek w kolumnie: 8 szt  Całkowita długość regału: 4725 mm  Możliwość regulacji  poziomów półkowych: TAK co 25 mm  Powłoki i kolory: Wszystkie elementy regału -ocynkowane; | TAK |  |
| **6.** | Rodzaj regału: Regał półkowy 2,5x0,4  Wysokość regału: 2 500 mm  Głębokość półek: 400 mm  Dł. półek / il. kolumn: 1 200 mm / 3 kolumny  Nośność półek:  *(przy założeniu obciążenia rozłożonego*  *równomiernie):*  150 kg  150 kg  150 kg  Nośność kolumny: 1200 kg  Liczba półek w kolumnie: 8 szt  Całkowita długość regału: 3700 mm  Możliwość regulacji  poziomów półkowych: TAK co 25 mm  Powłoki i kolory: Wszystkie elementy regału -ocynkowane | TAK |  |
| **7.** | Rodzaj regału: Regał półkowy 2,5x0,4  Wysokość regału: 2 500 mm  Głębokość półek: 400 mm  Dł. półek / il. kolumn: 1 200 mm / 2 kolumny  600 mm / 1 kolumna  Nośność półek:  *(przy założeniu obciążenia rozłożonego*  *równomiernie):*  150 kg  150 kg  150 kg  Nośność kolumny: 1200 kg  Liczba półek w kolumnie: 8 szt  Całkowita długość regału: 3100 mm  Możliwość regulacji  poziomów półkowych: TAK co 25 mm  Powłoki i kolory: Wszystkie elementy regału -ocynkowane | TAK |  |
| **8.** | Rodzaj regału: Regał półkowy 2,5x0,4  Wysokość regału: 2 500 mm  Głębokość półek: 400 mm  Dł. półek / il. kolumn: 1 200 mm / 1 kolumna  600 mm / 1 kolumna  Nośność półek:  *(przy założeniu obciążenia rozłożonego*  *równomiernie):*  150 kg  150 kg  150 kg  Nośność kolumny: 1200 kg  Liczba półek w kolumnie: 8 szt  Całkowita długość regału: 1875 mm  Możliwość regulacji  poziomów półkowych: TAK co 25 mm  Powłoki i kolory: Wszystkie elementy regału -ocynkowane | TAK |  |
| **9.** | Rodzaj regału: Regał półkowy 2,5x0,4  Wysokość regału: 2 500 mm  Głębokość półek: 400 mm  Dł. półek / il. kolumn: 1 200 mm / 1 kolumna  Nośność półek:  *(przy założeniu obciążenia rozłożonego*  *równomiernie):*  150 kg  150 kg  150 kg  Nośność kolumny: 1200 kg  Liczba półek w kolumnie: 8 szt  Całkowita długość regału: 1250 mm  Możliwość regulacji  poziomów półkowych: TAK co 25 mm  Powłoki i kolory: Wszystkie elementy regału -ocynkowane | TAK |  |
| **10.** | Rodzaj regału Regał półkowy 2,5x0,4  Wysokość regału: 2 500 mm  Głębokość półek: 400 mm  Dł. półek / il. kolumn: 1 000 mm / 1 kolumna  Nośność półek:  *(przy założeniu obciążenia rozłożonego*  *równomiernie):*  150 kg  150 kg  150 kg  Nośność kolumny: 1200 kg  Liczba półek w kolumnie: 8 szt  Całkowita długość regału: 1050 mm  Możliwość regulacji  poziomów półkowych: TAK co 25 mm  Powłoki i kolory: Wszystkie elementy regału -ocynkowane | TAK |  |
| **11.** | Rodzaj regału: Regał półkowy 2,5x0,4  Wysokość regału: 2 500 mm  Głębokość półek: 400 mm  Dł. półek / il. kolumn: 1 200 mm / 3 kolumny  600 mm / 1 kolumna  Nośność półek:  *(przy założeniu obciążenia rozłożonego*  *równomiernie):*  150 kg  150 kg  150 kg  Nośność kolumny: 1200 kg  Liczba półek w kolumnie: 8 szt  Całkowita długość regału: 4325 mm  Możliwość regulacji  poziomów półkowych: TAK co 25 mm  Powłoki i kolory: Wszystkie elementy regału – ocynkowane | TAK |  |
| **12.** | Instrukcja obsługi | TAK/załączyć do oferty |  |
| **13.** | Montaż w miejscu wskazanym przez zamawiającego | TAK-wykonawca ma obowiązek kotwienia regałów do podłoża |  |
| **14.** | Okres gwarancji na jakość konstrukcji i użytych materiałów w produkcji | Min. 36 miesięcy od zakończenia montażu / TAK-opisać oferowane warunki gwarancji |  |
| **15.** | Na okoliczność montażu zostanie podpisany protokół odbioru a Wykonawca dostarczy pełną dokumentację eksploatacyjną oraz oznaczenie nośności regału | TAK |  |

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w cenie netto................................,

a wraz z należytym podatkiem VAT w cenie brutto.............................................,

zgodnie z załączonym formularzem Załącznik 1A.

1. Oferuje termin płatności ……………. (min. 30 dni) od dnia doręczenia faktury.
2. Oferuję datę dostawy w terminie do ……… dni od dnia zawarcia umowy dostawy.
3. Osobą upoważnioną do realizacji zamówienia jest P. …………………………

Nr tel. ……………………… E-mail: ………………..

Data i podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty: